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Hazırlanma tarihi  24 Eylül 2026
Kullanım  Arsa geliştirme, JV, banka, yatırımcı ve belediye ön görüşmesi

Ana sonuç  Peru’da municipal zoning, urban development plan ve Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios parsel kapasitesinin temelidir. SUNARP title ve municipal cadastre birlikte kontrol edilir.
Önemli sınır  Bu rehber ülke genelinde sabit imar oranı vermez. Kesin sonuç, koçan veya tapu ile koordinatlı site planının ilgili belediye planı, resmî harita ve kurum kayıtlarıyla eşleştirilmesiyle hazırlanır.
Planlama sistemi ve yetki sırası
	Seviye
	Kontrol edilecek belge ve kurum

	Ulusal
	Ley 29090 ve national urban development regulations

	Bölgesel
	Metropolitan, provincial veya district development plans

	Yerel
	Zoning, urban parameters ve municipal ordinances

	Parsel
	Partida registral, cadastral plan, habilitación urbana ve services



Başlangıç makamı  İlgili provincial veya district municipality ve SUNARP
Ruhsat yaklaşımı  Certificado de Parámetros ardından Ley 29090 kapsamındaki licence modality uygulanır.
Koçan geldiğinde yapılacak parsel analizi
Province, district ve municipality tespiti
Zonificación and compatible uses
Área libre, altura, density, setbacks and parking
Urban habilitation and lot conformity
SUNARP title and municipal cadastre alignment
Coast, flood, slope, archaeology and risk
Urban parameters certificate and building licence route
Yapılaşma kapasitesi için gerekli veriler
	Parametre
	Nasıl doğrulanır

	Parsel alanı
	Tapu veya kadastro belgesindeki net alan ve varsa yol terkinden sonraki alan

	İzinli kullanım
	Konut, turizm, ticaret, karma kullanım, endüstri veya tarım statüsü

	Emsal veya yoğunluk
	Toplam hesaplanabilir brüt inşaat alanını belirleyen oran veya yerel eşdeğeri

	Taban oturumu
	Yapının zeminde kaplayabileceği azami alan veya yerel kapsama oranı

	Kat ve yükseklik
	Azami kat, saçak, cephe ve toplam yapı yüksekliği sınırları

	Çekme mesafeleri
	Ön, yan, arka, yol, kıyı ve komşu sınırlardan mesafeler

	Otopark ve erişim
	Araç sayısı, yol genişliği, giriş çıkış ve yangın erişimi şartları

	Koruma ve risk
	Kıyı, taşkın, orman, arkeoloji, miras, heyelan, deprem ve çevre kısıtları



Ön kapasite hesabı
Parsel alanı ile resmî yoğunluk veya emsal oranı çarpılarak yoğunluk kaynaklı üst sınır hesaplanır. Parsel alanı ile taban oturum oranı çarpılarak azami zemin oturumu bulunur. Zemin oturumu ile izinli kat sayısının çarpımı ikinci bir yapı zarfı verir. Teorik toplam alan, bu iki sınırın düşük olanıdır.
	Hesap
	Formül

	Yoğunluk alanı
	Net parsel alanı × yoğunluk veya emsal

	Azami taban oturumu
	Net parsel alanı × kapsama oranı

	Kat zarfı
	Azami taban oturumu × izinli kat

	Ön teorik toplam
	Yoğunluk alanı ile kat zarfından düşük olan



Yol terkleri, çekmeler, otopark, yangın erişimi, merdiven ve asansör çekirdeği, topografya, koruma kararları ve altyapı kapasitesi bu alanı azaltabilir.
İstenecek belgeler
Tam ve okunabilir koçan, tapu veya title belgesi
Koordinatlı ölçülü site planı veya topoğrafik plan
Ada parsel, kadastro veya eşdeğer resmî parsel numarası
Varsa güncel imar belgesi, planning statement veya belediye yazısı
Mevcut yapı ruhsatları, onaylı projeler ve kullanım izinleri
Takyidat, irtifak, ipotek ve yol hakkı bilgileri
Altyapı bağlantıları, yol cephesi ve güncel arazi fotoğrafları
Hazırlanacak koçan sunumu
	Bölüm
	Sunum içeriği

	1
	Arazi kimliği, konum ve uydu görünümü

	2
	Koçandan çıkarılan parsel ve mülkiyet bilgileri; kişisel kimlik verileri gizlenir

	3
	Yetkili kurum, yürürlükteki plan ve imar zonu

	4
	Yoğunluk, taban, kat, yükseklik ve çekme değerleri

	5
	Teorik inşaat alanı ve alternatif proje senaryoları

	6
	Yol, otopark, altyapı, topografya ve erişim

	7
	Kıyı, çevre, miras, taşkın ve diğer riskler

	8
	Eksik belgeler ve resmî doğrulama listesi

	9
	Yatırım veya JV önerisi ve sonraki adımlar



Resmî başlangıç kaynakları
	Kaynak
	Bağlantı

	Ministry of Housing
	https://www.gob.pe/vivienda

	Urban parameters service example
	https://www.gob.pe/14284-municipalidad-distrital-de-asia-solicitar-certificado-de-parametros-urbanisticos-y-edificatorios-en-el-distrito-de-asia

	SUNARP
	https://www.gob.pe/sunarp

	Building licence information
	https://www.gob.pe/20997-obtener-licencia-de-edificacion-para-proyectos-de-la-modalidad-b


Hukuki ve teknik not
Bu belge yatırım ve mimari ön inceleme rehberidir; resmî imar durumu, ruhsat, değerleme veya hukuki görüş değildir. Mevzuat, plan ve harita verileri değişebilir. Parsel bazındaki kararlar ilgili ülkede yetkili mimar, mühendis, planlama uzmanı ve gerektiğinde hukukçu tarafından resmî kurumlardan doğrulanmalıdır.
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